
山东通接入应用网络策略申请表
时间： 年 月 日
	单位名称
	

	单位地址
	

	应用名称
	

	应用模块或子系统
	（若有模块要拆分或有子系统，请列出来；若无，填写无）

	网络环境
	1. □公共服务域
2. □安全办公区 
3. □行政服务域 

	联系人姓名
	
	办公电话
	

	手机
	
	电子邮箱
	

	业务类别
	□新对接单位业务系统  接入单位办公系统迁移  □与省级网络互连  □开通端口

	申请原因及
依据
	

	业务描述及
说明
	（需要访问或接通什么系统、原因，并填写网络策略需求）

	主管单位意见
（盖章/签字）
	

	省大数据局
意见
（签字）
	

	备注
	


[bookmark: _GoBack]注：此页申请表发省大数据局，网络策略需求模板见附件，请根据自身网络环境选择模板，填写后于山东通内发给项目组-吴洪松（山东通搜索：15589965493），有疑问咨询项目组-吴洪松：15589965493

附录：
网络策略需求填写说明（均只填写黄色部分）：
1、 出网策略，请填写要接入系统的前端地址IP+端口和所需访问的所有入网地址（接入方）IP+端口：
[image: ]
2、 入网策略，请填写要接入系统服务器出网地址：
[image: ]
注：1、若是内网，被接入方需映射到自己系统所部署网络环境的相应网段（15段、16段、59段）、填写映射地址
2、被接入方需确认出网地址是否有转换，如有，请填写转换后的地址。

网络策略需求模板：
行政服务域          公共服务域           安全办公区



	
— 1 —

网络策略需求

		出网访问策略
（包含我方源地址转换和出网访问控制，标黄部分为对端网络信息）

		源地址		源端口		出网地址		出网端口		目的地址		目标端口		协议		备注说明

		10.210.64.33 
10.210.64.4 
10.210.64.16 
10.210.64.6 
10.210.64.21 
10.210.64.8		any		59.206.205.194		any						TCP		正式环境山东通接入机访问XX系统

		10.210.64.15		any		59.206.205.194		any						TCP		测试环境山东通接入机访问XX系统

		10.210.72.10
10.210.72.5
10.210.72.15
10.210.72.18
10.210.72.20
10.210.72.4
10.210.72.13
10.210.72.14
10.210.72.16
10.210.72.22		any		59.206.205.194		any						TCP 		正式环境代理网关到XX系统

		10.200.136.202		any		59.206.205.193		any						TCP 		测试环境代理网关到XX系统





		入网访问策略
（包含我方外部映射服务和入网访问控制，标黄部分为对端网络信息）

		源地址		源端口		入网地址		入网端口		内部地址		目标端口		协议		备注说明

				any		59.206.205.195		9080		10.210.64.113		9080		TCP		访问正式环境山东通接入机

				any		59.206.205.195		80		10.210.64.15		80		TCP		访问测试环境山东通接入机

				any		59.206.205.215		8080		10.210.64.103		8080		TCP 		访问正式环境统一用户接口

				any		59.206.205.195		9092		10.210.64.134		9092		TCP 		访问正式环境统一用户消息队列

				any		59.206.205.215		80		10.210.64.113		80		TCP		访问正式环境山东通准入网关

				any		59.206.205.215		2980		10.210.64.29		80		TCP		访问测试环境山东通准入网关






image4.emf
山东通网络策略需 求（59段对接）-模板v1.1.xlsx


网络策略需求

		出网访问策略
（包含我方源地址转换和出网访问控制，标黄部分为对端网络信息）

		源地址		源端口		出网地址		出网端口		目的地址		目标端口		协议		备注说明

		10.210.64.33 
10.210.64.4 
10.210.64.16 
10.210.64.6 
10.210.64.21 
10.210.64.8		any		15.209.0.2		any						TCP		正式环境山东通接入机访问XXOA系统

		10.210.64.15		any		15.209.0.2		any						TCP		测试环境山东通接入机访问XXOA系统

		10.210.72.10
10.210.72.5
10.210.72.15
10.210.72.18
10.210.72.20
10.210.72.4
10.210.72.13
10.210.72.14
10.210.72.16
10.210.72.22		any		15.209.0.2		any						TCP 		正式环境代理网关到XXOA系统

		10.200.136.202		any		15.209.0.1		any						TCP 		测试环境代理网关到XXOA系统





		入网访问策略
（包含我方外部映射服务和入网访问控制，标黄部分为对端网络信息）

		源地址		源端口		入网地址		入网端口		内部地址		目标端口		协议		备注说明

				any		15.209.0.3		9080		10.210.64.113		9080		TCP		访问正式环境山东通接入机

				any		15.209.0.3		80		10.210.64.15		80		TCP		访问测试环境山东通接入机

				any		15.209.0.5		8080		10.210.64.103		8080		TCP 		访问正式环境统一用户接口

				any		15.209.0.5		9092		10.210.64.134		9092		TCP 		访问正式环境统一用户消息队列

				any		15.209.0.5		80		10.210.64.113		80		TCP		访问正式环境山东通准入网关

				any		15.209.0.5		2980		10.210.64.29		80		TCP		访问测试环境山东通准入网关






image5.emf
山东通网络策略需 求（15段对接）-模板v1.1.xlsx
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网络策略需求

		出网访问策略
（包含我方源地址转换和出网访问控制，标黄部分为对端网络信息）

		源地址		源端口		出网地址		出网端口		目的地址		目标端口		协议		备注说明

		10.210.64.33 
10.210.64.4 
10.210.64.16 
10.210.64.6 
10.210.64.21 
10.210.64.8		any		16.0.6.2		any						TCP		正式环境山东通接入机访问XX系统

		10.210.64.15		any		16.0.6.2		any						TCP		测试环境山东通接入机访问XX系统

		10.210.72.10
10.210.72.5
10.210.72.15
10.210.72.18
10.210.72.20
10.210.72.4
10.210.72.13
10.210.72.14
10.210.72.16
10.210.72.22		any		16.0.6.2		any						TCP 		正式环境代理网关到XX系统

		10.200.136.202		any		16.0.6.1		any						TCP 		测试环境代理网关到XX系统





		入网访问策略
（包含我方外部映射服务和入网访问控制，标黄部分为对端网络信息）

		源地址		源端口		入网地址		入网端口		内部地址		目标端口		协议		备注说明

				any		16.0.7.1		9080		10.210.64.113		9080		TCP		访问正式环境山东通接入机

				any		16.0.7.1		80		10.210.64.15		80		TCP		访问测试环境山东通接入机

				any		16.0.7.3		8080		10.210.64.103		8080		TCP 		访问正式环境统一用户接口

				any		16.0.7.3		9092		10.210.64.134		9092		TCP 		访问正式环境统一用户消息队列

				any		16.0.7.3		80		10.210.64.113		80		TCP		访问正式环境山东通准入网关

				any		16.0.7.3		2980		10.210.64.29		80		TCP		访问测试环境山东通准入网关
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山东通网络策略需 求（16段对接）-模板v1.1.xlsx


