*计算公式：TPC-C值 = ((TASK x 80%) /T) x S x F/C
参数解释：
TASK：典型工作日均业务交易总量，指的是应用系统需要处理的用户业务请求的总和。（例如：TASK：如果平均每个用户执行五次查询、五次修改和五次保存操作，那么平均每个用户执行的事务数为15次。共100000个用户，TASK值为1500000）
TASK x 80%：假设典型工作日80%的业务交易集中在高峰时段。
TASK x 80% / T： 即应用系统峰值每分钟处理的业务交易数。
T：应用系统典型工作日业务交易峰值（完成80%交易）持续时间，以分钟为单位。（例如：每天在8：00-11：00点和2：00-17:00点为工作日业务交易峰值6小时持续时间，共计6小时，T为360）
S：实际业务交易操作相对于标准TPC-C测试基准环境交易的复杂程度比例。由于实际业务交易的复杂程度与TPC-C标准测试中的业务交易存在较大的差异，应设定一个合理的对应值，根据经验，简单事务的S值为2-5，一般复杂事务为6-12，较复杂事务为13-16，高度复杂事务为17-20。
F：系统未来的业务交易量发展冗余预留，需要根据应用系统情况估算。如果未来用户翻倍，冗余预留为200%。
C：服务器CPU利用率估算值。实际应用经验表明，服务器的CPU利用率高于80%则表明CPU的利用率过高会产生系统瓶颈，而利用率处于75%时，是处于利用率最佳状态。此值一般设定为C=75%。
请根据该表选择相应的配置：
	*计算公式：TPC-C值 = ((TASK x 80%) /T) x S x F/C

	虚拟机配置
	配置档次
	TPC-C值

	1
	2核4GB
	0-10000

	2
	2核8GB
	10000-20000

	3
	4核8GB
	20000-30000

	4
	4核16GB
	30000-40000

	5
	8核16GB
	40000-60000

	6
	60000以上无特殊情况请部署8核16GB，根据首月测试情况或实际运行情况进行扩容配置。若特殊情况请做出说明。



注：用户可根据此公式参照以上参数，得出合理的TPC-C值，以选择相应配置，如计算方法不合理或计算结果错误，则视为无效依据，我方有权拒绝资源申请，需重写合理后给与评估。

(1) [bookmark: _Toc102589869][bookmark: _Toc15219]计算资源申请依据
	序号
	服务器名称
	描述
（服务器作用）
	数量
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存储资源申请填写说明：
产生结构化/非结构化数据的业务频率XXX次/天，根据日业务量估算（一年计XXX个工作日），一年共计产生XXX次，单笔产生结构化/非结构化数据大小为XXKB，首次申请按照一年存储需求量进行计算填写。
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